

A Neoenergia Cosern informa que, conforme a **Norma Técnica de Iluminação Pública DIS-NOR-037,** a ligação de unidades consumidoras de iluminação pública com carga instalada superior a 10 kW deve ser precedida pela análise e liberação de um projeto elétrico elaborado conforme as recomendações abaixo.

O projeto deverá ser apresentado em meio digital, dividido em três arquivos na extensão PDF, as plantas devem ser apresentadas em PDF e DWG.

Os arquivos devem estar legíveis com os desenhos na escala adequada de forma a possibilitar a visualização e análise.

Os arquivos devem ser nomeados da seguinte forma:

Arquivo 01: **Documentação**

• Carta de Apresentação conforme Modelo Neoenergia Cosern;

• Carta de Indeferimento da Análise Anterior com a Carta Resposta

(Caso se aplique);

• Documento de Identificação do Cliente;

• Procuração caso projeto não ser assinado pelo Cliente;

• ART quitada com as atividades referentes ao projeto;

• Estudo da Malha de Aterramento (Caso se aplique);

• Estudo de Viabilidade (Caso se aplique);

• Autorização de Passagem (Caso se aplique);

• Termo de Doação de Rede (Caso se aplique);

• Licença Ambiental (Caso se aplique).

Arquivo 02: **Memorial**

• Memorial Descritivo;

• Cálculo de Demanda;

• Cálculo de proteção em média tensão (Caso se aplique);

• Cálculo de queda de tensão (Caso se aplique);

Arquivo 03: **Plantas**

• Plantas do projeto.